**Vorm 2 Pakkumuse vorm**

**Hankija:** Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041

**Hanke nimetus:** „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine ”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr**  | **Teostatava töö kirjeldus** | **Ühik**  | **Kogus**  | **Ühiku hind**  | **Hind kokku**  |
| 1. | Eelprojekti koostamine ehitustööde teostamiseks | tk  | 1 |   |   |
| 2. | **Ruumide 125, 126, 127 rekonstrueerimistööd:** Kanalisatsioonitrassi rajamine keldrikorruse ruumist nr 021 esimese korruse ruumi nr 125.Veetrassi rajamine kraanikausini ruumi nr 125.ruumi nr 125 kraanikausi ja 10 liitrise veeboileri paigaldamine.Veemõõturite paigaldamine. | komplekt | 1 |   |   |
| 3. | **Ruumide 125, 126, 127 põrandad**Vana põranda lammutamine.Laagide paigaldamine ja rihtimine.Soojustamine villaga 100 mm.Paigaldada puitlaastplaat 22 mm ja PVC kate.Paigaldada põrandaliistud, põranda pind 35 m2.Olemasolevaid põranda talasid taaskasutada. | komplekt | 1 |   |   |
| 4. | **Ruumide 125, 126, 127 laed**Lae rihtimine ja laepaneelide paigaldamine, lae pind 35 m2. | komplekt | 1 |   |   |
| 5. | **Ruumide 125, 126 ja 127 vaheseinad**Ruumi 126 ja 127 vaheline sein täielikult lammutada.Ruumi 125 ja 126 vaheline sein eraldada uksega. Jäätmete koristamine. | komplekt | 1 |   |   |
| 6. | **Ruumide 125, 126 ja 127 uksed**Ühe ukse kinni ehitamine (Joonis 1 lisa nr 3 ruum 127).Koridori seina osaline värvimine (kinni ehitatud ukseava).Kahe olemasoleva ukse välja vahetamine (Joonis 1 lisa nr 3 ruumide 125 ja 126 ). | komplekt | 1 |   |   |
| 7. | **Elektritööd ruumides 125, 126, 127:** Olemasolevast kilbist (ruum 124 ukse juures) uue peakaabli vedamine ruumi 125; Ruumi 125 vahekilbi arvesti paigaldamine;Paigaldada internetikaabel;Ruumide 125, 126, 127 siseste liinide vedamine seinakontaktidesse ja lülititesse seinasiseselt;Olemasolevate elektriliinide isoleerimine elektrisüsteemist. | komplekt | 1  |   |   |
| 8. | **Ruumide 125, 126, 127 seinad**Seinte pahteldamine ja värvimine (värvitoon kooskõlastada tellijaga). | komplekt | 1  |   |   |
| 9. | **Ruumide 125, 126 ja 127 valgustus (Valgustus peab vastama määruses Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 § 8 esitatud nõuetele)**Laelambid LED, 6 tk.Lülitid, 6 tk. | komplekt | 1 |  |  |
| 10. | **Ruumide 125, 126 ja 127 seinakontaktid** | tk | 25 |  |  |
| 11. | Hoone koridorist viiv keldriruumi (ruum nr 001) ava eraldada evakuatsioonitrepist tuletõkkeseina ja uksega, moodustades keldriruumidest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaldada tulekahju puhkemise korral inimestel ohutu evakueerumine. | komplekt | 1 |  |  |
| 12. | **Tuletõkkeuste paigaldamine, mitte läbipaistev puidust, koos sulustusega, ukselinkidega (komplektne)** | x | x | x | x |
| 12.1. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 1500 avaga EI30 | tk | 1 |  |  |
| 12.2. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 2000 avaga EI30 | tk | 1 |  |  |
| 12.3. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 1500 avaga EI 30 | tk | 1 |  |  |
| 12.4. | I korrus ruum 102, kaheosaline min 1500 avaga EI30 | tk | 2 |  |  |
| 12.5. | 0 korrus ruum 001, min 1200 avaga EI30 + ehitada tuletõkkesein EI60 12m2 | komplekt | 1 |  |  |
| 13. | Evakuatsioonivalgustite paigaldamine, vastavalt elektripaigaldise projektile, esimesele ja teisele korrusele, 17 tk | komplekt | 1 |  |  |
|  | KOKKU ilma KM 20% |  |
|  | KM 20% |  |
|   |  KOKKU KOOS KM 20% |   |