**LISA 1 TEHNILINE KIRJELDUS**

* 1. **Tööde kirjeldus ja tingimused**
	2. Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine hooldusniidukiga kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed. Niiduki minimaalne laius 2 meetrit. Teeäärte niitmist tehakse üks kord suveperioodi jooksul.
	3. Tellijal on õigus teha muudatusi tööde koosseisus.
	4. Pakkuja peab kasutama tööde teostamisel GPS seadet, mis võimaldab tellijal kontrollida tööde teostamise aega ja mahtu. GPS seadmed annab Hankija.
	5. Pakkumusega hõlmatud tööde eeldatavad mahud:

Osa 1 (Värska piirkond):

* Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed kogumahus ca 80 km.

Osa 2 (Mikitamäe piirkond):

* Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed kogumahus ca 60 km.

Osa 3 (Meremäe piirkond):

* Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed kogumahus ca 80 km.

Osa 4 (Luhamaa piirkond):

* Teeäärte niitmine kuni 10 cm kõrguselt ja 2 m laiuselt mõlemalt poolt teed kogumahus ca 25 km.

Pakkuja võtab teadmiseks, et tööde teostamise piirkonnad on avalikult kasutatavad teed ja pakkujal on pakkumuse tegemiseks ning kõigi oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorraga tutvuda kohapeal. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Tööde teostamisel ei tohi seada ohtu inimeste elu, tervist ja vara, peab hoidma korras vajalikud tähistused, piirdeaiad, ajutised tähistused jne. Kõik tööde käigus tekkinud varalised kahjud tasub pakkuja.

* 1. Tehnika transport objektile arvestada töötunni hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu. Pakkujal on kohustus jälgida keskkonna-, kvaliteedi- ja tööohutusnõudeid. Tööd võetakse vastu vastuvõtu aktiga, milles märgitakse ära tööde maht ja hind. Vastuvõtu akti alusel koostatakse arve.
	2. Hankijal on õigus teha tööde teostamise ajal tööde kvaliteedi järelevalvet. Tööde teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest Pakkuja.
	3. Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud juhul võib Tellija vähendada töö eest makstavat tasu.
	4. Pakkumisi võib esitada ühele, mitmele või kõikidele osadele.
	5. Kui pakkumine esitatakse kahe või enama osa kohta, siis peab Pakkujal olema ka vastav arv traktoreid ja niidukeid nt kui esitatakse pakkumine osa I (Värska piirkond) ja osa II (Mikitamäe piirkond) kohta, siis peab Pakkujal olema kaks traktorit ja niidukit jne.

## Hooldatavad teed on leitavad veebiaadressil: <https://service.eomap.ee/setomaavald/> --> teeregister.