**Lisa 1** Tehniline kirjeldus

**1. Hanke eesmärk**

Värska Gümnaasiumi hoone asub aadressil Pikk 13, Värska alevik, Setomaa vald. Koolihoone on ehitatud 1984-1986 aastatel. Hoone on kahe osaline: õppekorpus ja võimla osa, mis on omavahel ühendatud. Õppekorpuse osa on kolmekorruseline ja võimla osa ühekorruseline. Võimla suurus on kokku 663 m2.

Käesoleva hanke eesmärk Värska Gümnaasiumi võimla üksikute põrandalaudade vahetamine, lihvimine, lakkimine ja kolme väljaku markeerimine (korvpall, võrkpall ja käsipall).

Tööde teostamine:

1. Põrandalaudade välja vahetamine, põrandalaua mõõdud on paksus 4,5 cm ja laius 6,5 cm, asendatavate laudade maht kokku 1 m2.

2. Olemasoleva põranda lihvimine koos vahelihvimisega, 663 m2

3. Põranda lakkimine, FIBA sertifitseeritud spordisaali lakk, 3 kihiline lakkimine, 663m2

4. Kolme väljaku markeerimine erinevate värvidega - korvpall, võrkpall ja käsipall.

5. Keskringi markeerida tekst Värska.

6. Objektide puhastamine peale tööde lõpetamist.

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg on 2 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

Enne pakkumuse esitamist soovitame tutvuda objektiga ja vajadusel täpsustada koos töövõtja esindajaga olemasolevad mahud.

Objekti näitamist teostab Setomaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Ulvi Oper, tel: 5786 9861, e-post: ulvi.oper@setomaa.ee